Тинкерленд 3D · мастер-классы · 7–14 лет
🛰️ Мастер-классы: Луноход и Дом мечты
Большие 3D-проекты на одно занятие: собираем по зелёному контуру, склеиваем и готовим к 3D-печати
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Раздел «Уроки»: обычные уроки и «⭐ Мастер-классы»
Как открыть: Тинкерленд 3D → вкладка «Уроки» → раздел «⭐ Мастер-классы». Зелёный контур показывает, куда поставить фигуру; шаг засчитывается сам. «👆 Покажи, как» — рука показывает фигуру и куда её вести, но делает всё ребёнок.


🛰️ Луноход (45 минут)
Мастер-класс: космическая миссия — луноход с колёсами, солнечной батареей, антенной, камерой и флагом.
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Готовая модель «Луноход»
	Время
	Этап

	0–5
	знакомство: зачем луноходу 6 колёс?

	5–15
	Корпус

	15–22
	Энергия

	22–35
	Связь с Землёй

	35–40
	Флаг

	40–45
	склейка и печать



Часть: Корпус
	Шаг
	Фигура
	Размер, мм
	Где
	Что сказать

	1
	box
	40 × 10 × 26
	x 0, над столом 14, y 0
	Мы строим луноход для полёта на Луну! Корпус — Куб 40 × 26 × 10 мм, приподнятый над столом на 9 мм: под ним будут колёса.

	2
	cylinder
	10 × 4 × 10
	x -14, над столом 5, y 15 · поворот 90, 0, 0
	Колесо — Цилиндр 10 мм, повёрнутый на 90° по X. Ставь его спереди справа, сбоку от корпуса.

	3
	cylinder
	10 × 4 × 10
	x 0, над столом 5, y 15 · поворот 90, 0, 0
	У лунохода 6 колёс, чтобы не застрять в лунной пыли. Второе — посередине (копия: Ctrl+D).

	4
	cylinder
	10 × 4 × 10
	x 14, над столом 5, y 15 · поворот 90, 0, 0
	Третье колесо — сзади с той же стороны.

	5
	cylinder
	10 × 4 × 10
	x -14, над столом 5, y -15 · поворот 90, 0, 0
	Теперь другая сторона: четвёртое колесо — спереди слева.

	6
	cylinder
	10 × 4 × 10
	x 0, над столом 5, y -15 · поворот 90, 0, 0
	Пятое — посередине слева.

	7
	cylinder
	10 × 4 × 10
	x 14, над столом 5, y -15 · поворот 90, 0, 0
	И шестое — сзади слева. Луноход стоит на колёсах!



Часть: Энергия
	Шаг
	Фигура
	Размер, мм
	Где
	Что сказать

	8
	box
	44 × 1.5 × 30
	x 0, над столом 19.75, y 0
	На Луне нет розеток — луноход питается от солнца. Солнечная батарея — тонкая синяя Пластина на крыше, чуть шире корпуса.



Часть: Связь с Землёй
	Шаг
	Фигура
	Размер, мм
	Где
	Что сказать

	9
	cylinder
	2 × 14 × 2
	x 12, над столом 27.5, y 0
	Мачта антенны — тонкий Цилиндр на батарее, ближе к корме.

	10
	half
	12 × 6 × 12
	x 12, над столом 37.5, y 0 · поворот 180, 0, 0
	Тарелка антенны — Полусфера, перевёрнутая чашей вверх (поворот 180° по X). Она ловит сигнал с Земли.

	11
	box
	8 × 6 × 6
	x -14, над столом 23.5, y 0
	Камера — небольшой Куб на батарее спереди. Через неё учёные на Земле видят Луну.

	12
	cylinder
	4 × 2 × 4
	x -19, над столом 23.5, y 0 · поворот 0, 0, 90
	Объектив — маленький Цилиндр, повёрнутый на 90° (по оси Y в панели), чтобы смотрел вперёд.



Часть: Флаг
	Шаг
	Фигура
	Размер, мм
	Где
	Что сказать

	13
	cylinder
	1.5 × 20 × 1.5
	x 18, над столом 30.5, y -12
	Флагшток — очень тонкий Цилиндр в заднем углу.

	14
	box
	10 × 6 × 1
	x 23.5, над столом 37.5, y -12
	Флаг — тонкий красный Куб на верхушке флагштока. Придумай, какой рисунок будет на флаге!

	15
	cone
	4 × 4 × 4
	x 12, над столом 42.5, y 0
	Последний штрих — Конус-облучатель в центре тарелки антенны.

	16
	Склеить
	—
	Ctrl+A → «Склеить»
	Выдели все детали (Ctrl+A) и нажми «Склеить». Луноход готов к миссии — и к 3D-печати!



	🖨️ Перед печатью
Нажмите «Печать 3D»: приложение проверит модель и скачает STL.
Печатать колёсами/фундаментом вниз, заполнение 15%, высота слоя 0.2 мм.
Тонкие детали (флагшток, антенна) печатаются лучше с поддержками.



	💬 Вопросы в конце
Из каких простых фигур состоит сложная модель?
Зачем нужны отверстия? Что ещё можно ими вырезать?
Что бы ты добавил своей модели?





🏡 Дом мечты (40 минут)
Мастер-класс: дом с крышей, трубой, окнами и дверью-отверстиями, дорожкой и деревом.
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Готовая модель «Дом мечты»
	Время
	Этап

	0–5
	знакомство: из чего строят дом?

	5–15
	Фундамент

	15–22
	Крыша

	22–32
	Окна и дверь

	32–40
	склейка и печать



Часть: Фундамент
	Шаг
	Фигура
	Размер, мм
	Где
	Что сказать

	1
	box
	60 × 4 × 44
	x 0, над столом 2, y 0
	Любой дом начинается с фундамента — плоский Куб 60 × 44 мм.

	2
	box
	50 × 26 × 34
	x 0, над столом 17, y 0
	Стены — большой Куб прямо на фундаменте. Цвет выбери сам — это твой дом!



Часть: Крыша
	Шаг
	Фигура
	Размер, мм
	Где
	Что сказать

	3
	roof
	54 × 16 × 38
	x 0, над столом 38, y 0
	Крыша — фигура Крыша, чуть шире стен, чтобы дождь стекал мимо них.

	4
	box
	6 × 14 × 6
	x 14, над столом 42, y -8
	Печная труба — узкий Куб, торчащий из крыши.



Часть: Окна и дверь
	Шаг
	Фигура
	Размер, мм
	Где
	Что сказать

	5
	отверстие · box
	10 × 16 × 6
	x 0, над столом 12, y 17
	Дверь — Куб-отверстие в передней стене. Отверстие вырежет проём, когда склеим.

	6
	отверстие · box
	8 × 8 × 6
	x -15, над столом 20, y 17
	Левое окно — Куб-отверстие поменьше.

	7
	отверстие · box
	8 × 8 × 6
	x 15, над столом 20, y 17
	Правое окно — копия левого (Ctrl+D), сдвинутая вправо.



Часть: Двор
	Шаг
	Фигура
	Размер, мм
	Где
	Что сказать

	8
	box
	10 × 1 × 16
	x 0, над столом 0.5, y 30
	Дорожка к двери — тонкий Куб на столе.

	9
	cylinder
	4 × 14 × 4
	x -38, над столом 7, y 20
	Ствол дерева — Цилиндр во дворе слева.

	10
	sphere
	16 × 16 × 16
	x -38, над столом 20, y 20
	Крона — зелёный Шар на стволе.

	11
	Склеить
	—
	Ctrl+A → «Склеить»
	Выдели всё и склей — окна и дверь прорежутся насквозь. Дом мечты готов!



	🖨️ Перед печатью
Нажмите «Печать 3D»: приложение проверит модель и скачает STL.
Печатать колёсами/фундаментом вниз, заполнение 15%, высота слоя 0.2 мм.
Тонкие детали (флагшток, антенна) печатаются лучше с поддержками.



	💬 Вопросы в конце
Из каких простых фигур состоит сложная модель?
Зачем нужны отверстия? Что ещё можно ими вырезать?
Что бы ты добавил своей модели?
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